Εύρος μέτρησης της ανθρώπινης θερμοκρασίας 34°C ως 42,9°C και θερμοκρασίας αντικειμένων από 0°C έως 60°C.

Να μη λειτουργεί με λέιζερ, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα μάτια.

Να παρέχει ακριβή μέτρηση σε 1 δευτερόλεπτο.

Φωτισμός τριών χρωμάτων:

Κάτω από 37,5 ° C, εμφάνιση πράσινου 37,5 ~ 38 ° C, εμφάνιση πορτοκαλί

Πάνω από 38 ° C, εμφάνιση κόκκινου

Ανέπαφη χρήση

Συναγερμός πυρετού, φωτισμού, φωνής και LCD . Ιστορικό τελευταίων μετρήσεων

Μέτρηση απόστασης 1cm - 3cm . Χρόνος απόκρισης: <1s

Ζωή μπαταρίας: 3000 μετρήσεις. Μπαταρία: 2 x 1.5V (τύπου ΑΑΑ)